M48
; DRILL file {KiCad 7.0.11-7.0.11~ubuntu22.04.1} date Tue Mar  5 20:19:51 2024
; FORMAT={-:-/ absolute / metric / decimal}
; #@! TF.CreationDate,2024-03-05T20:19:51-05:00
; #@! TF.GenerationSoftware,Kicad,Pcbnew,7.0.11-7.0.11~ubuntu22.04.1
; #@! TF.FileFunction,MixedPlating,1,2
FMAT,2
METRIC
; #@! TA.AperFunction,Plated,PTH,ComponentDrill
T1C3.200
; #@! TA.AperFunction,Plated,PTH,ComponentDrill
T2C5.000
; #@! TA.AperFunction,Plated,PTH,ComponentDrill
T3C7.000
; #@! TA.AperFunction,Plated,PTH,ComponentDrill
T4C10.000
; #@! TA.AperFunction,Plated,PTH,ComponentDrill
T5C15.200
%
G90
G05
T2
X25.0Y25.0
T3
X13.0Y170.0
X13.0Y135.0
X37.0Y170.0
X37.0Y135.0
X37.0Y100.0
X37.0Y65.0
T4
X13.0Y75.0
X13.0Y50.0
X13.0Y25.0
X37.0Y25.0
T5
X13.0Y100.0
T1
X3.0Y197.0G85X5.8Y197.0
G05
X3.0Y3.0G85X5.8Y3.0
G05
X44.2Y197.0G85X47.0Y197.0
G05
X44.2Y3.0G85X47.0Y3.0
G05
M30
