(module Potentiometer_Alpha_RD901F-40-00D_Single_Vertical_CircularHoles_centered (layer F.Cu) (tedit 602FC32D)
  (descr "Potentiometer, vertical, 9mm, single, http://www.taiwanalpha.com.tw/downloads?target=products&id=113")
  (tags "potentiometer vertical 9mm single")
  (fp_text reference REF** (at -1.05 -7.3 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.75 0.75) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Potentiometer_Alpha_RD901F-40-00D_Single_Vertical_CircularHoles_centered (at -7.5 7.61 180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -8.65 6.67) (end 5.1 6.67) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.65 -6.67) (end -8.65 6.67) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.1 -6.67) (end -8.65 -6.67) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.1 6.67) (end 5.1 -6.67) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.97 4.87) (end 4.97 -4.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.62 4.87) (end -6.62 3.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.91 4.87) (end 4.97 4.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.62 -4.88) (end -1.9 -4.88) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -6.5 4.75) (end -6.5 -4.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.85 4.75) (end 4.85 -4.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -6.5 -4.75) (end 4.85 -4.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -6.5 4.75) (end 4.85 4.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.91 -4.87) (end 4.97 -4.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.62 4.87) (end -1.9 4.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.62 -3.69) (end -6.62 -4.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.62 -0.79) (end -6.62 -1.32) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.62 1.66) (end -6.62 0.83) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_text user %R (at 0.12 0.04) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.5 -2.5 90) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.5 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.5 2.5 90) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 0 4.8 90) (size 3.24 3.24) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 0 -4.8 90) (size 3.24 3.24) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Potentiometer_THT.3dshapes/Potentiometer_Alpha_RD901F-40-00D_Single_Vertical.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
