(module Wall_wart_A-4118 (layer F.Cu) (tedit 602FC3D0)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.9) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.75 0.75) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Wall_wart_A-4118 (at 0 -8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -7 5) (end -7 -5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.4 5) (end -7 5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8 -5) (end 8 5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7 -5) (end 8 -5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7 -5) (end 7 -5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7 6) (end -7 -6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 8 6) (end -7 6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 8 -6) (end 8 6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -7 -6) (end 8 -6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.75 -4.5) (end -6.75 -4.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.75 4.5) (end 6.75 -4.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.75 4.5) (end 6.75 4.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.75 -4.5) (end -6.75 4.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.4 5) (end 2.4 5.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.4 5.6) (end 6.1 5.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.1 5.6) (end 6.1 5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.1 5) (end 8 5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0.75 0) (size 1.6 3.8) (drill oval 0.8 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 6.75 0) (size 1.6 4.3) (drill oval 0.8 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at 4.25 4.8) (size 3.8 1.6) (drill oval 3 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
